T568A=vb v nb a ab n cb c 314

T568B=nb n vb a ab v cb c 214

Conmutador:filtrado,reenvio

SeguridaPuerto:LimiteDir.MacPermitida

Acciones:Protect,restrict,shutdown

Fttn:centralDelOperadorTransporte

nivelRegionalLargaDIstancia

Fttc:ArmarioCalleFttb:Edificio

Ftth:CasaOficina

Aplica,present,sesión,trans,red,dato,fisi

UTP:NoBlind STP:Blindao ,Coaxial

F.O:Monomodo,Multimodo,(L,C)

MacUni:Broadcast,tramaDeDispoUnicDispo

MacMul:TramaProcesByLan

MacDifu:TramaProcesCadaDispLan

ProcesC.Red:DirececcionamientoDeTerminales

encap,desencap,routing

CapaDeEnlacePreparaPaquetesDeC.redPara

trasmisionPorMedioFisico

FEXT:

NEXT: